比較藍芽以及LoRa在傳輸的特性上有何不同?

1. 使用的頻段：LoRa 433/868/915M 三種頻段可選 1W，藍芽2.4至2.485 GHz
2. 傳輸速率：傳統藍芽傳輸速度為1～3Mbps，高速藍芽最快24Mbps，LoRa 50 Kbps
3. 傳輸距離：藍芽傳輸距離10米或100米，LoRa傳輸距離超過15 公里
4. 功耗：傳統藍芽功耗1W，低功耗藍芽0.01~0.5W，LoRa功耗25mW